公平  公正  科学  择优                                                            西华大学招标文件


西华大学2026年郫都校区教师宿舍及学生公寓家具采购项目

需求文件

一、项目基本情况

（一）项目名称和预算金额

项目名称：西华大学2026年郫都校区教师宿舍及学生公寓家具采购项目
预算金额：116.26万元
（二）采购项目的功能
为保障新进教师居住需求、改善学生公寓环境，西华大学郫都校区拟采购一批教师宿舍家具、学生公寓门厅服务台、桌椅。

（三）项目控制价及履约保证金：

控制价：116.26万元
项目采购费用为总价包干，包括家具主材费、辅材费、生产加工费、检测费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、人工服务费、利润、税金等所有相关费用。
履约保证金：合同总价10%
二、投标供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目专门面向中小企业。
三、采购内容

	序号
	标的品名
	是否为核心产品
	单位
	数量
	预算单价
（元）
	小计
（元）

	1
	床1
	是
	套
	95
	3750
	356250

	2
	床头柜1
	否
	个
	190
	500
	95000

	3
	衣柜1
	否
	组
	95
	3500
	332500

	4
	定制书桌
	否
	张
	95
	1050
	99750

	5
	桌前椅
	否
	把
	95
	680
	64600

	6
	衣柜2
	否
	组
	6
	4200
	25200

	7
	电脑椅
	否
	把
	6
	1050
	6300

	8
	餐桌椅
	否
	套
	6
	4050
	24300

	9
	床2
	否
	套
	10
	4210
	42100

	10
	床头柜2
	否
	个
	20
	500
	10000

	11
	鞋柜
	否
	个
	6
	1000
	6000

	12
	电视柜
	否
	个
	6
	2200
	13200

	13
	电脑桌带书柜
	否
	套
	6
	3500
	21000

	14
	定制沙发
	否
	套
	6
	3500
	21000

	15
	定制桌
	否
	张
	6
	1500
	9000

	16
	服务台
	否
	个
	13
	700
	9100

	17
	长条桌
	否
	张
	26
	580
	15080

	18
	小圆桌
	否
	张
	13
	540
	7020

	19
	靠背椅
	否
	把
	52
	100
	5200

	合计（元）
	1162600


四、主要技术要求

	序号
	产品名称
	技术参数与性能指标

	1
	床1
	★1、规格：宽1500*长2000*高500mm，床垫厚度≥220mm，(±5mm）。

床：

1、板材厚度≥18mm；床箱高250mm(±5mm）；床屏高度900mm(±5mm）；

▲2、基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“实木多层板”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

3、封边条：采用PVC激光封边条：依据QB/T 4463-2025《家具用封边条》，理化性能：耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2.0%，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级，漆膜附着力≥四级。外观：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶，无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀；边缘应光滑、平直；应无缺损。形状公差：边缘直线度[长度方向边缘凹形度(Smax)]≤5.00mm/m。有害物质限量：多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出，氯乙烯单体未检出，塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）未检出。邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)）总量≤0.1%。依据GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》，压痕硬度(邵氏硬度)≥70HD。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“封边条”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲4、面料：采用西皮：依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》，摩擦色牢度（干擦500次）≥4级，摩擦色牢度（湿擦250次、碱性汗液80次）≥3-4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，耐折牢度（50000）次无裂纹，撕裂力≥20N，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，感官要求：全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆，革身应平整、柔软、丰满有弹性。依据GB/T 38464-2020《人造革合成革试验方法 耐揉搓性的测定》，耐揉搓性(不少于100次)表面应无裂纹、损伤，无基布与涂层分离等现象。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“西皮”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲5、海绵：采用高弹力阻燃海绵：依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“高弹力阻燃海绵”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

6、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。

床垫：

1、面料：采用针织面料：针织面料的PH值检测合格，干洗尺寸变化率检测合格，断裂强力≥200N，起毛起球性能≥3-4级，色牢度（耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦）≥4级。

2、椰棕：椰棕的芯料表面应无杂物，无长度≥60mm、直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳，芯料表面应无面积大于50mmX50mm的胶黏剂凝结后形成的结皮，理化性能：含水率≤15%。

3、蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，外观要求检测合格。铅笔硬度≥H，应无塑性变形和/或内聚破坏。

4、成品符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》检测标准。

	2
	床头柜1
	★1、规格：长450mm*宽400mm*高500mm(±5mm）。

2、台面厚度≥25mm；其余板材厚度≥16mm；三方带围挡设计；带拉手；

3、基材：基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

▲4、封边条：采用PVC激光封边条：依据QB/T 4463-2025《家具用封边条》，理化性能：耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2.0%，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级，漆膜附着力≥四级。外观：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑和粘胶，无明显的杂质、气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀；边缘应光滑、平直；应无缺损。形状公差：边缘直线度[长度方向边缘凹形度(Smax)]≤5.00mm/m。有害物质限量：多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出，氯乙烯单体未检出，塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）未检出。邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)）总量≤0.1%。依据GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》，压痕硬度(邵氏硬度)≥70HD。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“封边条”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲5、阻尼导轨：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属件冲压件应无脱层、裂缝，金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等。应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。喷漆（塑）涂层铅笔硬度检测合格。依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“阻尼导轨”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

6、拉手：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，产品外观性能要求电镀件检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。

7、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。

	3
	衣柜1
	★1、规格：长1200mm*深550mm*高2000mm（±5mm）。

2、顶板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm；柜内带铝合金挂衣杆；带拉手；

3、基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

▲4、三合一连接件：依据GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°～190°范围内。氯化钠溶液3%，100h。100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。依据GB/T 4893.5-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第5部分：厚度测定法》，漆膜厚度≥25μm，依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“三合一连接件”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲5、缓冲铰链：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等。金属电镀层抗盐雾检测合格。依据QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷、操作力、下沉量）检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“缓冲铰链”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲6、拉手：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，产品外观性能要求电镀件检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“拉手”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

7、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。
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	定制书桌
	★1、规格：长1600mm*宽600mm*高750mm(±5mm）。

2、台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；钢架≥40mm*40mm，钢架壁厚≥1.2mm；

▲3、基材：采用实木颗粒饰面板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3～13%，密度0.6～0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均≥4级。甲醛释放限量≤0.025mg/m³。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“实木颗粒饰面板”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲4、脚架：采用钢架：依据QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，产品外观检测合格。可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层硬度≥H，冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，附着力≥2级，涂层厚度60μm～130μm。依据GB/T 31588.1-2015《色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第1部分：湿（盐雾）/干燥/湿气》，耐循环腐蚀环境的测定：湿（盐雾/干燥/湿气 ）循环A不少于（30个循环，240h），无变色、无起泡、无开裂、无生锈、无剥落。依据GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》，下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率均检测合格。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“钢架”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲5、表面材质：采用塑粉：依据HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，附着力（干附着力）≤1级，杯突试验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐冲击性（正向冲击）50cm检测合格，耐碱性无异常，耐酸性（≥240h）无异常，耐磨性（750g/500r）≤50mg，筛余物（125μm或商定）全部通过，耐沸水性2h无异常。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“塑粉”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

6、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。

	5
	桌前椅
	★1、规格：高1105/1205（±5mm）。

▲2、座面：采用绒布：依据GB/T 17591-2025《阻燃织物》，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s；断裂强力≥200N，起毛起球性能≥3～4级，色牢度（耐干洗（变色）、耐皂洗（沾色）、耐水（沾色）、耐干摩擦）≥3～4级，色牢度（耐皂洗（变色）、耐水（变色））≥4级，色牢度（耐湿摩擦、耐光）≥3级。依据GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》，防螨性能驱避率≥95%。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“绒布”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

3、靠背面料：采用网布：网布的燃烧性能达到B1级（损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s）;

4、椅背：PP背框，最大后仰可达125°，海绵腰靠可上下升降40mm（±3mm);背框做加宽设计，上背框宽510mm（±5mm)，下背框宽455mm（±5mm)，背框总高680mm（±5mm);

5、PP塑料：PP塑料的拉伸屈服应力≥30MPa，拉伸屈服应变≥9%，拉伸弹性模量≥1300MPa，耐热性≥100d，熔体质量流动速率0.2-0.7KJ/㎡，简支梁缺口冲击强度≥15G/10min。

6、椅座：定型海棉填充；

7、扶手：猫抓皮面固定扶手；

8、底盘：一档锁定连动底盘；

9、气杆：三级黑色气压棒；

▲10、气压棒：依据GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》，尺寸及外观质量检测合格，标称力（标称力值≤350N）允许偏差+30N至-15N，动态摩擦力≤60N。伸展速度70mm/s～150mm/s，气弹簧在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。抗压强度、抗拉强度、侧拉强度均检测合格。耐腐蚀性能检测合格。循环寿命检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）10级。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“气压棒”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

11、成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测标准。
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	衣柜2
	★1、规格：长1800mm*深600mm*高2400mm（±5mm）。

2、顶板厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm；柜内带铝合金挂衣杆；

3、基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

4、连接件采用三合一连接件：依据GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°～190°范围内。氯化钠溶液3%，100h。100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。依据GB/T 4893.5-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第5部分：厚度测定法》，漆膜厚度≥25μm，依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。

5、门铰采用缓冲铰链：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等。金属电镀层抗盐雾检测合格。依据QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷、操作力、下沉量）检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。

6、滑轨采用阻尼导轨：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属件冲压件应无脱层、裂缝，金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等。应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。喷漆（塑）涂层铅笔硬度检测合格。依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。

7、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。
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	电脑椅
	★1、规格：高1105/1205（±5mm）。

2、座面：采用绒布：依据GB/T 17591-2025《阻燃织物》，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s；断裂强力≥200N，起毛起球性能≥3～4级，色牢度（耐干洗（变色）、耐皂洗（沾色）、耐水（沾色）、耐干摩擦）≥3～4级，色牢度（耐皂洗（变色）、耐水（变色））≥4级，色牢度（耐湿摩擦、耐光）≥3级。依据GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》，防螨性能驱避率≥95%。

3、靠背面料：采用网布：网布的燃烧性能达到B1级（损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s）;

4、椅背：PP背框，最大后仰可达125°，海绵腰靠可上下升降40mm（±3mm);背框做加宽设计，上背框宽510mm（±5mm)，下背框宽455mm（±5mm)，背框总高680mm（±5mm);

5、PP塑料：PP塑料的拉伸屈服应力≥30MPa，拉伸屈服应变≥9%，拉伸弹性模量≥1300MPa，耐热性≥100d，熔体质量流动速率0.2-0.7KJ/㎡，简支梁缺口冲击强度≥15G/10min。

6、海绵采用高弹力阻燃海绵：依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。

7、底盘：金属件管材外观检测合格；金属冲压件外观检测合格。

8、气压棒：依据GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》，尺寸及外观质量检测合格，标称力（标称力值≤350N）允许偏差+30N至-15N，动态摩擦力≤60N。伸展速度70mm/s～150mm/s，气弹簧在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。抗压强度、抗拉强度、侧拉强度均检测合格。耐腐蚀性能检测合格。循环寿命检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）10级。

9、椅脚：半径320mm（±3mm)尼龙五星脚；

10、椅轮：φ60mm（±3mm)尼龙万向轮；

11、成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测标准。
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	餐桌椅
	餐桌：

★1、规格：长1200mm*宽600mm*高800mm(±5mm)，含4把椅。

2、桌面厚度≥25mm；

3、桌面基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

▲4、木皮：依据GB/T 13010-2020《木材工业用单板》，单板含水率6%～14%，材色花纹具有装饰效果、活节检测合格，死节、孔洞、夹皮、树脂道等检测合格，变色、腐朽、裂缝均检测合格，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测合格，边、角缺损检测合格。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“木皮”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

5、白乳胶：依据HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》，外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，pH值3～7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，木材污染性检测合格，压缩剪切强度：湿强度≥3MPa，干强度≥3MPa。

6、脚架采用白蜡木：白蜡木的木材含水率7%-15.4%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa。

▲7、油漆采用水性漆：依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性（50g/L NaHCO3，1h）无异常，耐醇性（50%，1h）无异常，耐污染性（1h）无异常，耐干热性[（70士2）℃，15min]≤2级。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“水性漆”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

8、成品符合GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》要求。

餐椅：

座板、背板基材采用PP塑料一体成型工艺，无色差、无毛刺、无开裂。

脚架采用钢架，壁厚≥1.5mm,经除油、除锈、水洗、覆膜后静电喷涂I型1类热固性粉末涂料，高温固化处理。
3、成品符合GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》要求。
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	床2
	★1、规格：宽1500*长2000*高500mm，床垫厚度≥220mm，(±5mm）。

床：

▲1、床架采用橡胶木：依据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》，木材含水率7%-15.4%，依据GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5部分：密度测定》，木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³，依据GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第9部分：抗弯强度测定》，木材抗弯强度≥95MPa，依据GB/T 1927.10-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第10部分：抗弯弹性模量测定》，木材抗弯弹性模量≥10000MPa。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“橡胶木”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

▲2、靠背采用头层牛皮：依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》，感官要求：全张革应厚薄基本均匀，无油腻感（油蜡革除外），革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒毛革绒毛均匀，颜色基本一致。摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4级，耐光性≥5级，耐折牢度（50000）次无裂纹，撕裂力≥20N，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“牛皮”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

3、海绵采用高弹力阻燃海绵：依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。

4、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。

床垫：

1、面料：采用针织面料：针织面料的PH值检测合格，干洗尺寸变化率检测合格，断裂强力≥200N，起毛起球性能≥3-4级，色牢度（耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦）≥4级。

2、椰棕：椰棕的芯料表面应无杂物，无长度≥60mm、直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳，芯料表面应无面积大于50mmX50mm的胶黏剂凝结后形成的结皮，理化性能：含水率≤15%。

▲3、蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，外观要求检测合格。铅笔硬度≥H，应无塑性变形和/或内聚破坏。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“蛇形弹簧”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

4、成品符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》检测标准。
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	床头柜2
	★1、规格：长450mm*宽400mm*高500mm(±5mm）。

2、台面厚度≥25mm,其他板材厚度≥16mm；

3、桌面基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

▲4、白乳胶：依据HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》，外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，pH值3～7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，木材污染性检测合格，压缩剪切强度：湿强度≥3MPa，干强度≥3MPa。（投标时提供国家认可第三方检测机构出具的“白乳胶”的检测报告扫描件及检测机构官网完整报告截图的同时需附上第三方检测机构对本产品检测能力和检测范围的证明材料或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章）

5、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。
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	鞋柜
	★1、规格：长800mm*宽360mm*高900mm(±5mm）。

2、台面、层板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm；

3、台面基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

4、白乳胶：依据HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》，外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，pH值3～7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，木材污染性检测合格，压缩剪切强度：湿强度≥3MPa，干强度≥3MPa。

5、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。

	12
	电视柜
	★1、规格：长1800mm*宽400mm*高450mm(±5mm）。

2、岩板厚度≥12mm，其他板材厚度≥16mm；

3、桌面采用岩板：纹理清晰自然、表里通体，具备耐磨抗渗、耐高温、易清洁。

4、柜体基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

5、木皮：依据GB/T 13010-2020《木材工业用单板》，单板含水率6%～14%，材色花纹具有装饰效果、活节检测合格，死节、孔洞、夹皮、树脂道等检测合格，变色、腐朽、裂缝均检测合格，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测合格，边、角缺损检测合格。

6、油漆采用水性漆：依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性（50g/L NaHCO3，1h）无异常，耐醇性（50%，1h）无异常，耐污染性（1h）无异常，耐干热性[（70士2）℃，15min]≤2级。

7、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。
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	电脑桌带书柜
	★1、规格：长1200mm*宽1200mm*高2000mm(±5mm）。

2、桌面、层板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm；

3、基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

4、滑轨采用阻尼导轨：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属件冲压件应无脱层、裂缝，金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等。应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。喷漆（塑）涂层铅笔硬度检测合格。依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于96h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。

5、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》检测标准。
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	定制沙发
	★1、规格：长1800mm*宽850mm*高800mm(±5mm）。

2、面料采用西皮：依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》，摩擦色牢度（干擦500次）≥4级，摩擦色牢度（湿擦250次、碱性汗液80次）≥3-4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，耐折牢度（50000）次无裂纹，撕裂力≥20N，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，感官要求：全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆，革身应平整、柔软、丰满有弹性。依据GB/T 38464-2020《人造革合成革试验方法 耐揉搓性的测定》，耐揉搓性(不少于100次)表面应无裂纹、损伤，无基布与涂层分离等现象。

3、海绵采用高弹力阻燃海绵：依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。

4、实木框架，气干密度检测合格；抗弯强度检测合格；含水率检测合格。

5、蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏。

6、脚架采用实木；

7、成品符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准。
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	定制桌
	★1、规格：长1200mm*宽600mm*高450mm(±5mm）。

2、桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm；

3、基材采用实木多层板：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，外观要求检测合格。依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》，含水率5～16%，胶合强度≥0.7MPa，浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均检测合格。依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量（干燥器法）未检出。

4、木皮：依据GB/T 13010-2020《木材工业用单板》，单板含水率6%～14%，材色花纹具有装饰效果、活节检测合格，死节、孔洞、夹皮、树脂道等检测合格，变色、腐朽、裂缝均检测合格，毛刺、刀痕、锯痕、划痕检测合格，边、角缺损检测合格。

5、油漆采用水性漆：依据GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性（50g/L NaHCO3，1h）无异常，耐醇性（50%，1h）无异常，耐污染性（1h）无异常，耐干热性[（70士2）℃，15min]≤2级。

6、成品符合QB/T 4467-2025《茶几》标准。
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	服务台
	1、规格：长1200*宽600*高1050mm（±5mm)。

 2、基材实木多层板，桌面、立板厚≥25mm，其余部分厚≥15mm，板材截面≥1.2mm厚PVC封边条激光封边。

 3、外侧接待高度1050mm，内侧工作台面高度750mm，台面前后深度600mm。

 4、台下设置储物柜，带轮、抽屉、带锁。

 5、台面正面包中空铝合金型材，

▲6、实木多层板：依据 GB/T 9846-2015《普通胶合板》，面板拼接、针节、木材异常结构、腐朽、内含铝质书钉等外观质量符合要求；含水率 5%～16%；胶合强度≥0.7MPa；静曲强度（顺纹≥28MPa、横纹≥16MPa）；弹性模量（顺纹≥5000MPa、横纹≥2500MPa）；浸渍剥离性能符合要求。依据 GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》，吸水厚度膨胀率、平整度符合要求；板面握钉力≥1000N、板边握钉力≥700N；表面耐划痕无大于 90% 的连续划痕。依据 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，抗冲性能试验后试件 9.2mm 处无破损。依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。依据 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量≤0.04mg/L。

依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量＜0.035mg/m³。需投标人或制造商提供带CMA标识的检测报告佐证，未提供佐证材料或提供的佐证材料不完整、字迹不清晰、参数不符合标的要求，按负偏离扣分。
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	长条桌
	1、规格：长1200*宽450*高760mm（±5mm)。

  2、基材实木多层板，桌面厚≥25mm，板材截面≥1.2mm厚PVC封边条激光封边，四脚倒R。

 3、桌钢架采用中空钢管，截面规格30*40mm，壁厚≥1.2mm矩管，设置高度调节脚垫，焊接部分满焊、打磨无毛刺。

 4、防锈要求，钢架经除油、除锈、水洗、覆膜后静电喷涂I型1类热固性粉末涂料，高温固化处理。

▲5、I型I类热固性粉末涂料：依据 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，检测要求如下：干附着力≤1级，杯突实验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]室内用168h无异常，耐沸水性(2h)无异常，中性盐雾试验≥360h，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，室内用耐湿性检测合格。依据 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》，重金属元素含量需满足：铅≤20mg/kg、镉≤20mg/kg、六价铬≤20mg/kg、汞≤20mg/kg、砷≤20mg/kg、钡≤950mg/kg、硒≤20mg/kg、锑≤20mg/kg、钴≤20mg/kg。
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	小圆桌
	1、规格：直径800*高760mm（±5mm)。

2、基材桌面采用≥25mm实木多层板，桌面倒斜边工艺，本色油漆封边。

3、底座直径：≥400mm，采用优质金属材质（铸铁 / 冷轧钢），设置防滑脚垫，立柱中空钢管，≥50mm圆管，壁厚≥1.5mm，桌面托板≥2mm冷轧钢板成型。

4、底座表面采用高温喷涂工艺，白色哑光 / 亮面涂层，耐腐蚀、耐刮擦，不易掉漆、生锈

5、防锈要求，钢架经除油、除锈、水洗、覆膜后静电喷涂I型1类热固性粉末涂料，高温固化处理。

▲6、中空钢管：依据 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，喷漆（塑）涂层无目视可见缺陷；硬度无塑性变形或内聚破坏；冲击试验后涂层无剥落、裂纹、皱纹；附着力达到2级及以上。依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，保护评级（RP）10级，外观评级（RA）≥10级。依据 GB/T 700-2006《碳素结构钢》，屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥26%。需投标人或制造商提供带CMA标识的检测报告佐证，未提供佐证材料或提供的佐证材料不完整、字迹不清晰、参数不符合标的要求，按负偏离扣分。

	19
	靠背椅
	1、规格：深550mm×宽510mm×高850mm（偏差±20mm）。

 2、椅座背面采用PP环保塑料+玻纤材质一体成型。椅背宽、座宽≥430mm,椅背与椅座连处流线型收窄至宽≤355mm,椅座深≥480mm，椅背高≥410mm,座背面壁厚≥6mm；功能要求：椅背镂空外凸顶腰宽160mm至300mm之间，镂空顶腰凸出≥60mm，椅背设置多个透气孔，透气孔四周无毛刺；安全要求：椅座背面四周弧形无尖角。

 3、椅架主材≥16mm圆管，壁厚≥1.8mm，弯曲成型。

 4、防锈：防锈要求，钢架经除油、除锈、水洗、覆膜后静电喷涂I型1类热固性粉末涂料，高温固化处理。承重部位满汉，焊点打磨无毛刺、锐角、锐棱。

▲5、PP环保塑料：依据 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，冲击强度≥12000J/m²；塑料件邵氏 D 硬度≥HD70；耐老化性（室内用）≥500h，冲击强度保持率≥60%，外观颜色变色评级≥4 级；耐冷热循环后无缺陷。依据 GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》，弯曲强度≥30MPa，弯曲模量≥4400MPa。依据 GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》，水平燃烧试验达到 HB 级，垂直燃烧试验达到 V-0 级。需投标人或制造商提供带CMA标识的检测报告佐证，未提供佐证材料或提供的佐证材料不完整、字迹不清晰、参数不符合标的要求，按负偏离扣分。

	1、针对以上技术参数，凡未明确技术标准、技术描述与国家规定标准存在差异或不兼容之处，统一按照国家及行业最新出台的标准执行。
2、如有文字、计量单位、标点符号等表述错误但不影响真实意思表达和不构成评审歧义的，不需要更正或澄清。


五、商务要求

	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之后，在2026年10月7日前完成安装或按合同约定其他期限完成安装。

	2
	★
	交货地点
	西华大学郫都校区

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1.第一次付款，合同签订及生效后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的20.00%
2.第二次付款，中标人按照合同交付并完成安装调试，且验收合格后，且采购人收到中标人出具的合法有效的合同总金额增值税专用发票及凭证资料后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的80.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	本项目履约验收主体为西华大学。 

履约验收时间为供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。验收方式为自行组织验收，履约验收内容为招标文件的技术和商务要求、投标文件的响应和承诺、合同约定内容。

验收程序为一次性验收，具体为：货物安装完成后由采购人组织验收，中标人配合验收并提供本次采购货物带有CMA标志第三方检测报告。货物验收合格后签署质量验收报告，如验收不合格签署备忘录，在中标人完成整改或更换后再次组织验收。

4.履约验收标准：采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及四川省财政厅相关文件的要求及国家现行的有关法律法规进行验收。验收内容中的技术和商务要求的履约情况，以招标投标文件及合同约定中的技术要求和商务要求为标准。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	本项目货物质保期3年。质保期起始日为货物安装调试完毕验收合格之日起。质保期内在接到采购人通知后8小时内到达现场，24小时内完成维修更换并承担所有费用。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	按合同执行。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


六、评审方法及分值

本项目采取综合评分法 ，评审因素及权重如下。
	序号
	评审因素及权重

	1
	报价30%

	2
	技术参数与性能指标40%

	3
	项目实施方案11%

	4
	售后服务方案15%

	5
	履约能力3%

	6
	环境标志1%





